КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ
Этикетка
ЛГФИ.302133.063 ЭТ

1 Свидетельство о приемке
Комплект прямых участков КПУ, состоящий из прямого участка входа заводской  № _____________ и прямого участка выхода  заводской  № _____________  изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным.
Диаметр условного прохода Dу= ____________ мм.

	МП
	
	
	

	
	личная подпись ответственного лица
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	

	
	год, месяц, число
	
	




2 Назначение
2.1 Комплект прямых участков КПУ предназначен для комплектования узла учета газа с целью обеспечения учета объема газа, приведенного к стандартным условиям, в системе газоснабжения жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов согласно ГОСТ Р 8.740-2011 «Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков».

3 Состав комплекта
3.1Прямой участок входа –  1 шт.
3.2 Прямой участок выхода - 1 шт.
3.3 Этикетка   - 1 шт.







4 Свидетельство о первичной поверке
4.1 Результаты измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода прямого участка входа заводской №_________
На входе (мм)                                                На выходе (мм)
Dу1=                                                       Dу1=                                                       
Dу2=                                                       Dу2=
Dу3=                                                       Dу3=
Dу4=                                                       Dу4=
Средний диаметр измерительного трубопровода _________мм
[bookmark: _GoBack]Наибольшее отклонение результата измерений диаметра от его среднего значения _________%
Результаты измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода прямого участка выхода заводской №_________
На входе (мм)                                                На выходе (мм)
Dу1=                                                       Dу1=                                                       
Dу2=                                                       Dу2=
Dу3=                                                       Dу3=
Dу4=                                                       Dу4=
Средний диаметр измерительного трубопровода _________мм
Наибольшее отклонение результата измерений диаметра от его среднего значения _________%
Измерения проводились штангенциркулем ШЦ-II-250-0,05 №_______
Со сроком поверки __________
Условия проведения измерений     20°С

Дата поверки __________________________
Поверитель ____________________________
                                                подпись



